|  |
| --- |
| **SEGUNDO AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA****MC-SOP-034-2017** |
| **NOMBRE Y DIRECCIÓN DE A ENTIDAD CONTRATANTE** | Municipio de Manizales-Secretaría de Obras Públicas NIT: 890.801.053-7Dirección CALLE 19 No. 21-44 PISO 4 |
| **DIRECCIÓN Y CORREOS ELECTRÓNICOS DONDE SE PODRÁN ATENDER A LOS INTERESADOS Y PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DIFERENTES A LA PROPUESTA** | Calle 19 No. 21-44 Piso 4- Secretaría de Obras PúblicasTeléfono: 8879700 – Ext 71173 Correos electrónicos:Orlando.marin@manizales.gov.co,liny198406@gmail.com |
| **DIRECCIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS** | Calle 19 No. 21-44 Piso 1. URNA DE CRISTALMunicipio de Manizales |
| **OBJETO DEL CONTRATO Y CANTIDADES A ADQUIRIR:** | **MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES: RURAL LA CABAÑA, RURAL SERÁFICO SAN ANTONIO DE PADUA, RURAL SERÁFICO SAN ANTONIO DE PADUA SEDE A (ESCUELA GABRIELA MISTRAL), DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **OBRA CIVIL** |  |  |
| **CAPITULO** | **ACTIVIDAD** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| **002 MOVIMIENTO DE TIERRAS** |
| 002.001 | EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M | M3 | 5 |
| 002.032 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL | M3 | 10 |
| **003 DESAGÜES E INSTALACIONES SANITARIAS** |
| 003.028 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 10 |
| 003.075 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TRAMPA DE GRASAS PLÁSTICA CAP. 250 Lts. ( Incluye accesorios de instalación y tapa) | UND | 1 |
| **004 PISOS-BASES-RELLENOS** |
| 004.013 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS | M3 | 2 |
| **021 OBRAS EXTERIORES** |
| 021.008 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3000 H=20 CM, B=10 CM, L=100CM | ML | 42 |
| 021.055 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BANCA PARA MEDIA TORTA PREFABRICADA A=42; B=42; H=70 CM. | UND | 24 |
| 021.056 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MESA BASE EN CONCRETO A=90; B=90; H= 100 CM. INCLUYE JUEGOS DE MESA | UND | 6 |
| 021.057 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BLOQUE BASE EN CEMENTO PLAQUETA ABUJARDADA PEATONAL 50 X 50 X 7 CM. COLOR SEGÚN DISEÑO | UND | 54 |
| **032 ADICIONALES ALCALDÍA MANIZALES** |
| 032.019 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte) | KG | 75 |
| 032.037 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CUBIERTA POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM | M2 | 5 |
| **I.E. RURAL SERÁFICO SAN ANTONIO DE PADUA** |
| **OBRA CIVIL** |  |  |
| **CAPITULO** | **ACTIVIDAD** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| **002 MOVIMIENTO DE TIERRAS** |
| 002.001 | EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M | M3 | 10 |
| 002.032 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL | M3 | 15 |
| **003 DESAGÜES E INSTALACIONES SANITARIAS** |
| 003.010 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN) | ML | 6 |
| **004 PISOS-BASES-RELLENOS** |
| 004.013 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS | M3 | 10 |
| **005 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METÁLICAS Y DE MADERA** |
| 005.006 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo). | KG | 222 |
| 005.034 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESCALERA EN CONCRETO 4000 PSI | M3 | 1 |
| **009 REVOQUES-RESANES** |
| 009.001 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ( INCLUYE FILOS Y DILATACIONES ) | M2 | 66 |
| **010 CUBIERTAS** |
| 010.018 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.50 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona) | ML | 6 |
| **011 CIELO RASOS** |
| 011.003 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CIELO RASO 8 mm. SUPERBOARD SUSPENDIDO JUNTA PERDIDA (Perfileria Cal. 24) Incluye masillado total y tres (3) manos de pintura. | M2 | 24 |
| **012 PISOS - ACABADOS** |
| 012.036 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA RECTO Baldosa Grano de Marmol P5 Payande 30 x 7.2 cm. Tipo Alfa o Similar. Fondo Blanco (Incluye boquilla.) | ML | 14 |
| 012.038 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA Granito fundido en sitio h = 15 cm. ( Incluye pulimiento) | ML | 1 |
| **016 CARPINTERÍA EN MADERA** |
| 016.017 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO MESÓN ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA SOBRE EL POYO DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN). | M2 | 7 |
| 016.022 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA DESPENSA ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: TABLEX ENCHAPADO MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR, CON REGURESO HASTA 30 MM DE SOPORTE LONGITUDINAL. ACABADO: EL MADECOR SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS EN TRES SECCIONES CON CUATRO BISAGRAS Y UNA JALADERA, CON 2 RANURAS HORIZONTALES Y CON MARQUETE CHAPACANTO OKUME. INTERIOR CON ENTREPAÑOS Y DISTRIBUCIÓN SEGÚN ALTURA, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN) | M2 | 5 |
| 016.023 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARED ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA DETRÁS DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN). | M2 | 3 |
| **017 CARPINTERÍA METÁLICA** |
| 017.042 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON ZÓCALO EN ALUMINIO CON BISAGRAS DE PISO NEUMÁTICAS Y PELÍCULA TIPO SANT BLASTING, CON CERRADURA Y MANIJA (HOJA SENCILLA). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. SEGÚN DETALLE.  | M2 | 6 |
| 017.045 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUERTA METÁLICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTÁTICA + MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.  | M2 | 2 |
| 017.093 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMINA EN ALUMINIO MICROPERFORADA CAL. 20 | M2 | 13 |
| **019 PINTURA** |
| 019.001 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2 | M2 | 71 |
| 019.023 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA | M2 | 5 |
| **023 VÍAS** |
| 023.028 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA | M3 | 15 |
| 023.045 | CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4" | ML | 15 |
| **028 DESMONTES** |
| 028.018 | DESMONTE DE VIDRIO | M2 | 13 |
| **029 DEMOLICIONES** |
| 029.012 | DEMOLICIÓN MURO EN DRY WALL  | M2 | 2 |
| 029.016 | DEMOLICIÓN PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.30 m.  | M2 | 100 |
| 029.074 | DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O BLOQUE | M2 | 6 |
| **032 ADICIONALES ALCALDÍA MANIZALES** |
| 032.003 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN COLUMNAS CONCRETO 3000 PSI  | M3 | 1 |
| 032.015 | CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM) | ML | 3 |
| 032.022 | RECORRIDO DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO incluye ganchos y amarras | M2 | 26 |
| 032.027 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7 | M2 | 4 |
| 032.033 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CLARABOYA FIBROCEMENTO # 6 incluye vidrio | ML | 10 |
| 032.050 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJA EN VARILLA DE 3/8" CUADRADA CADA 0.15 X0.15 M. INCLUYE WASH PRIMER | M2 | 14 |
| 032.054 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PASAMANOS EN TUBERÍA HG DE 2" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 1 |
| 032.087 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ALAMBRE DE COBRE THWN #8 | ML | 20 |
| 032.088 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ALAMBRE DE COBRE THWN #10 | ML | 20 |
| 032.089 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ALAMBRE DE COBRE THWN #12 | ML | 20 |
| 032.138 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 50 |
| 032.140 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAMPANA INDUSTRIAL EXTRACTORA DE 2,0X0,7 MTS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20, INCLUYE (TRAMPA DE GRASAS MODULARES, RECIPIENTE PARA RESIDUOS GRASOS, SUSPENDIDA CON CILINDROS NIVELADORES DE 3/4", FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20, Y FILTROS FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE 430, 1 METRO DE DUCTO EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20, MOTOR EXTRACTOR DE AIRE TIPO AXIAL CON VELOCIDAD 1, DIÁMETRO 16", MOTOR EN DOBLE BALINERA CON CUERPO METÁLICO Y 5 ASPAS DE PLÁSTICO, VELOCIDAD RPM 1.800, CAUDAL 23 M3/MIN, RUIDO 62 DB, POTENCIA 50W, VOLTAJE 110V, TIPO SIEMENS O SIMILAR) | UND | 1 |
| 032.141 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DUCTO PARA CAMPANA INDUSTRIAL EXTRACTORA ACERO INOXIDABLE CAL. 20 | ML | 1 |
| **033 ADICIONALES AGUAS MANIZALES** |
| 033.139 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ZANJA COLECTORA EN CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCIDO EN OBRA | M3 | 3 |
| **08B INSTALACIONES ELÉCTRICAS - REDES INTERNAS** |
| 08B.172 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG  | UND | 6 |
| 08B.175 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG  | UND | 2 |
| 08B.196 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG.  | UND | 2 |
| 08B.266 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA PANEL LED DE INCRUSTAR-REF. 9PULG-24W TIPO PALNETA O SIMILAR | UND | 6 |
| **I.E. RURAL SERÁFICO SAN ANTONIO DE PADUA SEDE A - ESCUELA GABRIELA MISTRAL** |
|  |  |  |  |
| **OBRA CIVIL** |  |  |
| **CAPITULO** | **ACTIVIDAD** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| **016 CARPINTERÍA EN MADERA** |
| 016.017 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO MESÓN ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA SOBRE EL POYO DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN). | M2 | 6 |
| 016.022 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA DESPENSA ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: TABLEX ENCHAPADO MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR, CON REGURESO HASTA 30 MM DE SOPORTE LONGITUDINAL. ACABADO: EL MADECOR SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS EN TRES SECCIONES CON CUATRO BISAGRAS Y UNA JALADERA, CON 2 RANURAS HORIZONTALES Y CON MARQUETE CHAPACANTO OKUME. INTERIOR CON ENTREPAÑOS Y DISTRIBUCIÓN SEGÚN ALTURA, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN) | M2 | 5 |
| 016.023 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARED ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA DETRÁS DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN). | M2 | 3 |
| **017 CARPINTERÍA METÁLICA** |
| 017.093 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMINA EN ALUMINIO MICROPERFORADA CAL. 20 | M2 | 7 |
| **028 DESMONTES** |
| 028.018 | DESMONTE DE VIDRIO | M2 | 7 |
| **032 ADICIONALES ALCALDÍA MANIZALES** |
| 032.050 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJA EN VARILLA DE 3/8" CUADRADA CADA 0.15 X0.15 M. INCLUYE WASH PRIMER | M2 | 7 |
| 032.089 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ALAMBRE DE COBRE THWN #12 | ML | 10 |
| 032.140 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAMPANA INDUSTRIAL EXTRACTORA DE 2,0X0,7 MTS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20, INCLUYE (TRAMPA DE GRASAS MODULARES, RECIPIENTE PARA RESIDUOS GRASOS, SUSPENDIDA CON CILINDROS NIVELADORES DE 3/4", FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20, Y FILTROS FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE 430, 1 METRO DE DUCTO EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20, MOTOR EXTRACTOR DE AIRE TIPO AXIAL CON VELOCIDAD 1, DIÁMETRO 16", MOTOR EN DOBLE BALINERA CON CUERPO METÁLICO Y 5 ASPAS DE PLÁSTICO, VELOCIDAD RPM 1.800, CAUDAL 23 M3/MIN, RUIDO 62 DB, POTENCIA 50W, VOLTAJE 110V, TIPO SIEMENS O SIMILAR) | UND | 1 |
| 032.141 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DUCTO PARA CAMPANA INDUSTRIAL EXTRACTORA ACERO INOXIDABLE CAL. 20 | ML | 1 |
| **08B INSTALACIONES ELÉCTRICAS - REDES INTERNAS** |
| 08B.175 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG  | UND | 1 |
| 08B.196 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG.  | UND | 1 |

 |
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN:** | Selección Abreviada de menor cuantía según artículo 2º, numeral 2º, literal b), de la Ley 1150 de 2007 y el procedimiento definido en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. |
| **PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO:** | De conformidad con el procedimiento legal, el plazo máximo para la ejecución del contrato será de TREINTA (30) DÍAS, contados a partir de la firma del acta de inicio, actuación que se debe llevar a cabo sin que supere los cinco (5) días posteriores al perfeccionamiento y legalización del contrato. |
| **FECHA LÍMITE PARA -PRESENTAR OFERTAS Y LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA** | Hasta el 17 de octubre de 2017 a las 10:30 a.m., en la Urna de Cristal de la Alcaldía de Manizales en sobre sellado, legajado y de acuerdo a lo dispuesto en el pliego de condiciones. |
| **VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO** | **NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CATORCE PESOS M/CTE. ($ 91.654.114,00).****CDP:** 190 **Registro No.:** 284190**Rubro:** 28-6-3-82-11-3-13-12**Denominación:** Mnto, Adecuac, Ampliac, Constr. Plantas Físicas I.E. (FONPET). |
| **ACUERDO COMERCIAL:** | El presente proceso de contratación no está cobijado por ningún Acuerdo  |
| **DESCRIPCIÓN BREVE DE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR** | 1. PERSONAS NATURALES:

|  |
| --- |
| **INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO Ó CONSTRUCTOR EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA,**  Con matrícula profesional con fecha de expedición mayor a tres (03) años al cierre de la invitación, lo cual manifestará en la carta de presentación y se verificara en el COPNIA, CPNAA o Certificado que corresponda vigente.. |

1. PERSONAS JURÍDICAS:

|  |  |
| --- | --- |
| **TIEMPO DE CONSTITUCIÓN:** | Mayor o igual a UN (1) año a la fecha de cierre. |
| **DURACIÓN:** | Como mínimo del plazo contractual y un (1) año más. |
| **OBJETO:** | Ejecución de obras civiles |
| **AVAL:** | Cuando el representante legal de la persona jurídica no sea **INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO Ó CONSTRUCTOR EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA** o su matrícula profesional no tenga fecha de expedición mayor a 3 años al cierre de la invitación *su propuesta deberá ser avalada por* **INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO Ó CONSTRUCTOR EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA** *cuya tarjeta profesional tenga tiempo de expedición* mayor a tres (03) años al cierre de la invitación.Sin embargo quien dé el aval a una propuesta no podrá ser proponente. Tampoco podrá pertenecer al consorcio cuando se entregue oferta de forma conjunta. ***Por tanto, quien avale la propuesta deberá ser independiente de los consorciados.*** |

**NOTA:** En caso de que la persona jurídica se presente en consorcio o unión temporal con una persona natural y el representante legal no sea **INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO Ó CONSTRUCTOR EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA** y/o no tenga el tiempo de expedición de matrícula exigido en estos pliegos, deberá contar con un profesional **INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO Ó CONSTRUCTOR EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA** con matrícula profesional con fecha de expedición mayor a TRES (3) años al cierre de la invitación que le avale la propuesta. El aval debe ser independiente del consorciado. El aval deberá firmar la carta de presentación o en su defecto avalar la propuesta en documento aparte.Cuando se presente un consorcio o unión temporal integrado por personas jurídicas cuyo representante legal no sea INGENIERO CIVIL Y/O TRANSPORTE, Ó CONSTRUCTOR EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA y/o no tenga el tiempo de expedición de matrícula exigido en estos pliegos cada persona jurídica debe contar con un aval independiente que deberá ser INGENIERO CIVIL Y/O TRANSPORTE, Ó CONSTRUCTOR EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA con matrícula profesional con fecha de expedición mayor a TRES (3) años al cierre de la invitación y cada aval deberá firmar la carta de presentación o en su defecto avalar la propuesta de cada consorciado en documento aparte.1. **CONSORCIOS Y/O UNIONES TEMPORALES**
* Máximo 3 integrantes.
* Cada uno de sus integrantes como mínimo debe contar con el 30% de participación.
* Presentar Documento consorcial y/o unión temporal (ver formatos). ESTE FORMATO DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE LA FIGURA ASOCIATIVA.
* Si uno de sus integrantes o ambos son personas jurídicas en el objeto social debe contemplar la ejecución obras civiles.
* Cada uno de los integrantes deberá cumplir con la capacidad jurídica y clasificación establecidos en el presente pliego de condiciones.
* La experiencia solicitada en el pliego de condiciones puede acreditarse por cualquiera de los integrantes de la figura asociativa y se validará según se indica en el presente documento.
* Cada uno de los integrantes debe estar inscrito en el RUP, el cual debe estar actualizado, renovado y en firme para la vigencia 2017. La condición de firmeza debe adquirirse por lo menos hasta el plazo máximo otorgado por la entidad para que los proponentes alleguen los documentos objeto de subsanabilidad.
1. CLASIFICACIÓN:

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de contratación convocados por las entidades estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley. ***EL RUP DEBE ESTAR ACTUALIZADO, RENOVADO Y EN FIRME PARA LA VIGENCIA 2017.* LA CONDICIÓN DE FIRMEZA DEBE ADQUIRIRSE POR LO MENOS HASTA EL PLAZO MÁXIMO OTORGADO POR LA ENTIDAD PARA QUE LOS PROPONENTES ALLEGUEN LOS DOCUMENTOS OBJETO DE SUBSANABILIDAD.**El oferente deberá anexar a su propuesta el documento correspondiente expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción, con fecha de expedición no mayor a noventa (90) días calendario de anterioridad respecto de la fecha límite de recepción de ofertas, en el cual conste su inscripción y clasificación de acuerdo al Decreto 1082 de 2015 y según el clasificador de bienes y servicios de Colombia Compra Eficiente así:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN | SECRETARIA |
| 72102900 | Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
| 72101500 | Servicios de apoyo para la construcción | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
| 72121400 | Servicio de construcción de edificios públicos especializados | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
| 72121406 | Servicio de construcción de edificios de escuelas | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |

1. REQUISITOS HABILITANTES - CAPACIDAD FINANCIERA

Contar con un patrimonio mayor al 20% del presupuesto oficial, para lo cual se ***tomará la información suministrada en el RUP, la cual debe corresponder a la del año 2016. El RUP debe estar actualizado, renovado y en FIRME para la vigencia 2017***. Para el caso de consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma asociativa, será la sumatoria del patrimonio de cada uno de sus integrantes. **LA CONDICIÓN DE FIRMEZA DEBE ADQUIRIRSE POR LO MENOS HASTA EL PLAZO MÁXIMO OTORGADO POR LA ENTIDAD PARA QUE LOS PROPONENTES ALLEGUEN LOS DOCUMENTOS OBJETO DE SUBSANABILIDAD**. 1. **REQUISITOS HABILITANTES - CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN - Kr**

El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación menos el anticipo cuando haya lugar, si el plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses. **Kr = $ 91.654.114,00**Para verificar el cumplimiento de la Kr por parte de los proponentes se tendrá en cuenta el procedimiento establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.4. DEL Decreto 1082 de 2015a través de la Guía para tal fin expedida por Colombia Compra Eficiente, la cual se publica como documento anexo a este proceso de selección y que se encuentra a disposición de los interesados en la página Web del SECOP.Para acreditar el cumplimiento de este requisito el proponente debe presentar los siguientes documentos:* La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos. (Según formato Anexo) el cual debe estar suscrito por el proponente y si es proponente plural por cada uno de sus integrantes y así mismo suscrito por revisor fiscal o contador, según sea el caso.
* La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, así como el valor y plazo de tales contratos. (según formato anexo y que corresponde al mismo del punto anterior). Este formato debe estar suscrito por el proponente y si es proponente plural por cada uno de sus integrantes y así mismo suscrito por revisor fiscal o contador, según sea el caso.
* El estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años puesto que la información de la liquidez se encuentra en el RUP.
* **Anexo 1 –** Certificación de contratos para acreditación de experiencia de la Guía para el cálculo de la Capacidad Residual expedida por Colombia Compra Eficiente, el cual debe estar suscrito por el proponente y si es proponente plural por cada uno de sus integrantes.
* **Anexo 2 –** Certificación de la Capacidad Técnica de la Guía para el cálculo de la Capacidad Residual expedida por Colombia Compra Eficiente, el cual debe estar suscrito por el proponente y si es proponente plural por cada uno de sus integrantes y así mismo suscrito por revisor fiscal o contador, según sea el caso.
1. REQUISITOS HABILITANTES- CAPACIDAD TÉCNICA-OPERATIVA- PERSONAL REQUERIDO:

Para la ejecución del contrato, el contratista a quien se le adjudique el contrato derivado del presente proceso está obligado, como mínimo, a contar con el siguiente personal en la ejecución de la obra, so pena de declararse el incumplimiento y hacer efectivas las garantías.* **UN (1) Ingeniero Civil o Arquitecto** con tarjeta profesional mayor a tres (3) años a la apertura de las propuestas, quien será **EL RESIDENTE DE OBRA**, con dedicación del 50% del tiempo de las obras.
* **UN (1) Maestro de obra y/o Técnico constructor y/o Tecnólogo en obras civiles** como maestro de obra, con dedicación exclusiva y de tiempo completo (100%), con matricula profesional no inferior a tres (3) años a la apertura de las propuestas.

**NOTA:** En los valores unitarios del presupuesto oficial se encuentran incluidos los costos del anterior personal.Dos días antes de la firma del acta de iniciación, el contratista presentará para la aprobación de LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS las hojas de vida del personal requerido.Para el caso de aquellos profesionales que posean matricula profesional cuya fecha de expedición no aparezca en la misma, podrán presentar el certificado del consejo profesional donde se precise la información.1. REQUISITOS HABILITANTES - EXPERIENCIA

El proponente deberá acreditar la experiencia específica en cualquiera de los siguientes aspectos: * **Como Contratista: 600 m2** en cualquier tipo de intervención en obras civiles en cualquier tipo de edificaciones. ÁREA CUBIERTA MEDIDA EN PLANTA.
* **Como Interventor o administrador delegado:** **1.000 m2** en cualquier tipo de intervención en obras civiles en cualquier tipo de edificaciones. ÁREA CUBIERTA MEDIDA EN PLANTA.
* **Como residente de obra o interventoría, director de obra o interventoría, funcionario público supervisor o coordinador: 1200 m2** en cualquier tipo de intervención en obras civiles en cualquier tipo de edificaciones. ÁREA CUBIERTA MEDIDA EN PLANTA.
* Máximo tres (3) certificados y en uno de ellos debe acreditar como mínimo el 50%.
* En caso de solicitar más de un ítem; se aceptarán máximo tres (3) certificados por cada uno
* En caso de Consorcios y/o Uniones Temporales; se sumará la experiencia de sus integrantes pudiendo uno solo acreditar la totalidad de la experiencia.
* Se aceptarán máximo tres certificados por ítem y por propuesta o forma asociativa.
* En caso de que la experiencia haya sido adquirida en calidad de consorcio se validará el 100% de la misma y en calidad de Unión Temporal se valida de acuerdo con el porcentaje de participación del proponente.

La experiencia que se acredite en calidad de RESIDENTE DE OBRA O INTERVENTORÍA, DIRECTOR DE OBRA O INTERVENTORÍA, debe realizarse mediante presentación de actas de recibo de obra y/o de liquidación y/o certificados de obra expedidos POR EL CONTRATANTE, además se debe anexar EL ACTA O CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE AL CONTRATISTA O POR LA ENTIDAD DONDE LABORÓ SI SE PRESENTA LA EXPERIENCIA EN CALIDAD EL FUNCIONARIO PÚBLICO.Cuando se trate de personas jurídicas con menos de tres años de haber sido constituidas, la experiencia de los socios se podrá acumular a la de la persona jurídica. La acumulación se hará en proporción a la participación de los socios en el capital de la persona jurídica. En este caso, deberá aportarse el documento de constitución de la sociedad en el cual pueda verificarse el nombre de los socios de la persona jurídica.**EQUIVALENCIA EN LA EXPERIENCIA**

|  |  |
| --- | --- |
| COMO CONTRATISTA: | 100 % de la presentada |
| COMO INTERVENTOR Ó ADMINISTRADOR DELEGADO: | 60 % de la presentada |
| COMO RESIDENTE DE OBRA Ó INTERVENTORÍA, DIRECTOR DE OBRA Ó INTERVENTORÍA, FUNCIONARIO PÚBLICO SUPERVISOR Ó COORDINADOR | 50 % de la presentada |

***NOTA: La experiencia específica requerida para este proceso de selección no debe equipararse a la certificación de experiencia que se debe acreditar para el cumplimiento de la capacidad residual del proponente. Son dos requisitos diferentes.*** |
| **PRECALIFICACIÓN:** | Debido a que la modalidad de selección del proceso es la de Selección Abreviada de Menor Cuantía, no hay lugar a precalificación. |
| **CONSULTAS:** | El pliego de condiciones definitivo, el presupuesto oficial del contrato y los estudios y documentos previos, se podrán consultar en la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en la Calle 19 N° 21- 44, PISO 4, PBX 8879715 Fax 872 06 37, y en la página web: www.contratos.gov.co en donde se surtirá la publicación de todo el proceso. |

**CRONOGRAMA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ETAPA** | **FECHA/ AÑO 2017** | **LUGAR** |
| **DESDE** | **HASTA** |
| PUBLICACIÓN DEL AVISO DE CONVOCATORIA | Septiembre 29 | SECOP |
| PUBLICACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS | Septiembre 29 | SECOP |
| PUBLICACIÓN PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES | Septiembre 29 | Octubre 05 | SECOP |
| RECEPCIÓN DE OBSERVACIONES | Septiembre 29 | Octubre 05 | CALLE 19 #21-44, PISO 04 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICASDIRECCIÓN ELECTRÓNICA:orlando.marin@manizales.gov.coliny198406@gmail.com |
| SOLICITUD DE LIMITACIÓN DEL PROCESO A MIPYME |
| RESPUESTA Y PUBLICACIÓN DE OBSERVACIONES | Octubre 09 | SECOP |
| RESOLUCIÓN APERTURA Y PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB | Octubre 09 | SECOP |
| PUBLICACIÓN DE PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO | Octubre 09 | SECOP |
| SOLICITUD DE ACLARACIONES AL PLIEGO DEFINITIVO | Octubre 09 | Octubre 11hasta las 6:00 p.m. | CALLE 19 #21-44, PISO 04 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICASDIRECCIÓN ELECTRÓNICA:orlando.marin@manizales.gov.coliny198406@gmail.com |
| MANIFESTACIÓN O INSCRIPCIÓN DE OFERENTES INTERESADOS | Octubre 09 | Octubre 11hasta las 6:00 p.m. | URNA DE CRISTALCALLE 19 #21-44, PISO 1 |
| SORTEO CONSOLIDACIÓN DE OFERENTES | Octubre 1210:30 A.M. | URNA DE CRISTALCALLE 19 #21-44, PISO 1 |
| PUBLICACIÓN ACTA DE SORTEO | Octubre 12 | SECOP |
| RESPUESTA A SOLICITUDES ACLARACIÓN AL PLIEGO DEFINITIVO. | Octubre 12 | SECOP |
| ADENDAS | Octubre 09 | Octubre 12 | SECOP |
| RECEPCIÓN DE OFERTAS | Octubre 06 | Octubre 17hasta las 10:00 a.m. | URNA DE CRISTALCALLE 19 #21-44, PISO 1 |
| EVALUACIÓN DE OFERTAS | Octubre 17 | Octubre 19 | URNA DE CRISTALCALLE 19 #21-44, PISO 1 |
| SOLICITUD DE SUBSANABILIDAD | Octubre 20 |
| PARA SUBSANAR DOCUMENTACIÓN | Octubre 20 | Octubre 24las 11:30 A.M. | URNA DE CRISTALCALLE 19 #21-44, PISO 1 |
| TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS | Octubre 25 | Octubre 27 HASTA LAS 5:00 P.M. | SECOPCALLE 19 #21-44, PISO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS |
| ADJUDICACIÓN CONTRATO | Octubre 31 |

Manizales, 09 de octubre de 2017.